**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA REALIZACJI ZADANIA:**

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W RAMACH PROJEKTU „OTWARCI NA ZMIANY” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

NA TERENIE CENTRALNEJ ADMINISTRACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ

90-159 ŁÓDŹ, UL. MAŁACHOWSKIEGO 74

**I. prace terenowe przy budynku CAPZ**

I.A. nowy chodnik w śladzie starego chodnika (od furtki do narożnika budynku)

 1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm

 2. rozebranie krawężnika drogowego

 3. rozebranie obrzeża trawnikowego 8 cm

 4. korytowanie pod nowy chodnik

 5. ułożenie krawężnika drogowego do wysokości chodnika na ławach

 6. ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach

 7. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika

 8. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej

 9. wykonanie nowych warstw wydzielonego miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych i podbudowy betonowej oraz wykonanie podbudowy
i nawierzchni z kostki betonowej o grubości 80 mm typu 10. Namalowanie wyznaczonego miejsca farbą w kolorze niebieskim i z białymi pasami i logo.

 10. usuniecie i utylizacja materiału z rozbiórki

11. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

I.B. nowy chodnik ze spadkiem (wzdłuż budynku)

 1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm

 2. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm

 3. korytowanie pod nowy chodnik

 4. uzupełnienie warstw dla uzyskania spadku

 5. ułożenie obrzeży trawnikowych 8 cm na ławach

 6. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika

 7. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej

 8. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki

9. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

I.C. nowy chodnik (od narożnika budynku wzdłuż istniejącego murka, ze spadkiem

 profilowanym do poziomu asfaltu placu postojowego)

 1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm

 2. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm

 3. korytowanie pod nowy chodnik

 4. uzupełnienie warstw dla uzyskania nowego poziomu i spadku

 5. ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach

 6. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika w poziomie i ze spadkiem

 7. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej w poziomie i ze

 spadkiem

 8. wycięcie przejścia w murku z kamienia z zachowaniem poziomu z istniejącym

 betonem tarasu

 9. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki

10. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

**II. Biuro Obsługi Klienta**

 1. demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych z PVC

 2. montaż nowych drzwi z ościeżnica półtora skrzydłowych z niskim progiem,

 ze światłem czynnym powyżej 900 mm

 3. wykonanie ścianki z podwójnych płyt gipsokartonowych na stelażu systemowym

 100 mm z warstwą wełny mineralnej

 4. montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych o świetle czynnym powyżej

 900 mm

 5. malowanie sufitu i ścian wydzielonego pomieszczenia

 6. prace instalacyjne elektryczne w określonym zakresie

**III. prace terenowe przy części budynku przyległej do CAPZ**

 1. likwidacja istniejącego trawnika (usunięcie humusu i ziemi)

 ze spadkiem od poziomu istniejącego tarasu betonowego do poziomu asfaltu

 placu postojowego

 2. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm

 3. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm

 4. korytowanie pod nowy chodnik

 5. uzupełnienie warstw dla uzyskania nowego poziomu i spadku

 6. ułożenie obrzeż trawnikowych 8 cm na ławach

 7. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika w poziomie i ze spadkiem

 8. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej w poziomie i ze

 spadkiem

 9. wydzielenie nowego chodnika z obrzeżami 8 cm, według rysunku, na wprost

 schodów głównych do budynku przyległego do CAPZ (w tym demontaż istniejącego obrzeża trawnikowego 8 cm i płyt chodnikowych 50x50 cm, korytowanie i odtworzenie warstw nośnych oraz ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach i ułożenie kostki brukowej bezfazowej

 10. usunięcie i utylizacja materiału i ziemi z rozbiórki

11. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

**IV. prace wewnętrzne w części budynku przyległym do CAPZ**

 1. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą

 2. poszerzenie otworu w murze o grubości 45 cm

 3. demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą

 4. poszerzenie otworu w murze o grubości 12 cm

 5. montaż drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicą o niskim progu, o świetle czynnym

 powyżej 900 mm

 6. montaż drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą o niskim progu, o świetle czynnym

 powyżej 900 mm

 7. prace związane z uzupełnieniem tynków i malowania ścian po montażu drzwi

 8. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki

**V. Przebudowa wjazdu** (jak miejsce dla niepełnosprawnych):

1. przebudowa wjazdu z ul. Krzywickiego wraz z usunięciem warstw mineralno - bitumicznych i podbudowy betonowej oraz wykonanie nowej podbudowy
i nawierzchni z kostki betonowej o grubości 80 mm typu 10 wraz z obrzeżami
i krawężnikami wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na wykonanie pracy.
2. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów
3. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki

**Zamawiający dołącza projekt realizacji zadania w pliku PDF**

**Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej**